Załącznik Nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego zbiornika naziemnego do magazynowania paliwa ciekłego (oleju napędowego) wraz z układem dystrybucyjnym, przeznaczonego do eksploatacji przez Gminę Ełk.
I. Informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego zbiornika naziemnego do magazynowania paliwa ciekłego (oleju napędowego) wraz z układem dystrybucyjnym i zamontowanym systemem pomiarowym przepływu i stanu poziomu paliwa, przeznaczonego do eksploatacji przez Gminę Ełk. Zbiornik stanowić będzie element infrastruktury technicznej służącej zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania pojazdów oraz sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Ełk.
II.  Przeznaczenie i funkcja
Zbiornik przeznaczony będzie do:
· magazynowania paliwa w warunkach stacjonarnych,
· bieżącego tankowania pojazdów oraz sprzętu silnikowego (m.in. pojazdów, agregatów prądotwórczych, innego sprzętu silnikowego),
· zapewnienia niezależnego źródła paliwa w sytuacjach kryzysowych, w szczególności:
· klęsk żywiołowych,
· awarii infrastruktury energetycznej i logistycznej,
· przerw w dostawach paliwa,
· sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w czasie wojny.
Zakup zbiornika ma na celu zwiększenie odporności Gminy Ełk na sytuacje kryzysowe oraz zapewnienie ciągłości realizacji zadań publicznych, w tym usług komunalnych, działań ratowniczych oraz wsparcia ludności.
Zakup urządzenia jest realizowany w ramach:
· Działu: Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Ełk,
· Zadania: Budowa i modernizacja magazynów.
III. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
	1.	Dostawę kompletnego zestawu, w skład którego wchodzi:
1) zbiornik magazynowy,
2) układ dystrybucyjny (pompa, licznik, pistolet, wąż),
3) osprzęt zabezpieczający i kontrolno-pomiarowy (system- karty flotowe),
4) system pomiarowy przepływu i stanu poziomu paliwa w zbiorniku.
	2.	Transport do miejsca instalacji: 19-300 Ełk, ul. Suwalska 84 (baza).
	3.	Rozładunek i posadowienie zbiornika na przygotowanym podłożu (np. płycie betonowej lub innym utwardzonym terenie wskazanym przez Zamawiającego).
	4.	Montaż i uruchomienie urządzenia, w tym: 
1) podłączenie elementów systemu dystrybucyjnego,
2) sprawdzenie szczelności i poprawności działania,
3) pierwsze uruchomienie.
	5.	Przeprowadzenie instruktażu dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie: 
1) obsługi urządzenia,
2) zasad bezpieczeństwa,
3) podstawowej eksploatacji.
	6.	Przekazanie dokumentacji technicznej, obejmującej:
1) instrukcję obsługi w języku polskim,
2) kartę gwarancyjną,
3) deklaracje zgodności potwierdzające, że przedmiot jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami i przepisami,
4) poświadczenie wytwórcy - dokument zaświadczający o wykonaniu zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną,
5) dokumentację techniczno-ruchową, w skład których wchodzą: charakterystyka i dane ewidencyjne, rysunki zewnętrzne, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji oraz instrukcje BHP,
6) świadectwo przeprowadzenia próby szczelności wykonanej przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, w miejscu w którym wyprodukowany został zbiornik,
7) dokumentacje określające sposób posadowienia zbiorników,
8) dokumenty niezbędne do skutecznego zarejestrowania zbiorników w Urzędzie Dozoru Technicznego,
9) licencje (o ile są wymagane),
10) dokumentację p.poż, w tym opinie.
IV. Wymagania ogólne
Oferowany zbiornik musi:
1) być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych,
2) pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie starszy niż 12 miesięcy),
3) być przystosowany do magazynowania oleju napędowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa, w szczególności w zakresie: 
· ochrony środowiska,
· bezpieczeństwa użytkowania,
· magazynowania paliw ciekłych.
V. Wymagania eksploatacyjne
Zbiornik musi być przystosowany do:
· użytkowania w warunkach zewnętrznych (odporność na zmienne warunki atmosferyczne),
· pracy całorocznej (w tym w niskich temperaturach),
· intensywnej eksploatacji związanej z częstym tankowaniem pojazdów i sprzętu silnikowego,
· łatwej obsługi przez użytkowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy technicznej.
· pojemność zbiornika 5000 litrów.
VI. Znaczenie dla systemu zarządzania kryzysowego
Zakup zbiornika stanowi element rozbudowy zasobów logistycznych Gminy Ełk i jest bezpośrednio powiązany z realizacją zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego.
Inwestycja przyczyni się do:
· zwiększenia niezależności paliwowej Gminy,
· skrócenia czasu reakcji podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Ełk w sytuacjach kryzysowych, 
· zapewnienia ciągłości działania kluczowych systemów infrastruktury komunalnej gminy,
· poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 
VIII. Lokalizacja
Zbiornik zostanie zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, spełniającym wymagania techniczne i bezpieczeństwa dla tego typu instalacji.
IX. Gwarancja i serwis
· minimalny okres gwarancji: 10 lat gwarancji na zbiornik oraz 2 lata gwarancji na układ dystrybucyjny,
· zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
· czas reakcji serwisu: max. 72 godziny,
· dostępność części zamiennych,
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