Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający:
Gmina Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A

2. Zadanie inwestycyjne:
„Budowa ogrodzenia remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczelach”. 

3. Nazwa Zamówienia:
„Budowa ogrodzenia remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczelach”.

4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
- 71353300-9 – Usługi wytyczania granic działek
- 45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

- 45421148-3 – Instalowanie bram
- 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników
- 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

5. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

5.1. Przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia posesji wraz z furtkami i bramą samonośną przesuwną z napędem  (zasilaną elektrycznie) na działkach gminnych o numerach ewidencyjnych 267/8 oraz 267/9, obręb 0055 Woszczele, użytkowanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Woszczelach. Zakres inwestycji obejmie realizację robót budowlanych polegających na geodezyjnym wyznaczeniu granic działek, dostawie oraz montażu nowego ogrodzenia panelowego wraz z systemową podmurówką, automatycznej samonośnej bramy przesuwnej, dwiema furtkami wejściowymi oraz doprowadzeniem zasilania elektrycznego wraz z późniejszym odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej w śladzie wykopu. Ogrodzenie należy wykonać wyłącznie wzdłuż granicy z działkami o numerach ewidencyjnych: 261/2, 267/4 oraz 267/7.

5.2. Lokalizacja inwestycji
Prace będą realizowane w miejscowość Woszczele (Gmina Ełk) na działkach gminnych           o numerach ewidencyjnych 267/8 oraz 267/9, obręb 0055 Woszczele. Teren objęty inwestycją stanowi otoczenie zmodernizowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)                              w Woszczelach, oraz budynku handlowo-usługowego pozyskanego przez Gminę Ełk.                    Obszar inwestycji przedstawia mapa poglądowa  stanowiąca - załacznik nr 1 do niniejszego OPZ. 

Gmina Ełk zrealizowała inwestycje związaną z modernizacją energetyczną budynku OSP w Woszczelach. W ramach robót budowlanych w obrębie budynku wykonane zostało przyłącze wodociągowe oraz naziemna instalacja PV. Projekt zagospodarowania działki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego OPZ . 

5.3. Planowana lokalizacja ogrodzenia: 
Nowe ogrodzenie panelowe należy wznieść wyłącznie wzdłuż granicy z działkami sąsiednimi  o numerach ewidencyjnych: 261/2, 267/4 oraz 267/7. Planowana lokalizacja elementów ogrodzenia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. Zamówienie nie obejmuje budowy ogrodzenia po całym zewnętrznym obwodzie działek                                    nr 267/8 i 267/9.  Granica z działką nr 266/4 obr. 0055 Woszczele pozostaje odgrodzona ogrodzeniem istniejącym. Nowo budowane ogrodzenie należy dowiązać do istniejącego ogrodzenia. Wszystkie elementy konstrukcyjne ogrodzenia (słupki, panele, łączniki oraz stopy fundamentowe) oraz bramy muszą być zlokalizowane w całości na terenie działek gminnych                 nr 267/8 i 267/9. Z uwagi na sąsiedztwo działek prywatnych i drogi powiatowej, słupki ogrodzenia należy odsunąć o ok. 10 cm  od wytyczonej geodezyjnie linii granicznej w głąb działki gminnej, tak aby żadna część naziemna i podziemna nie naruszała granic własności działek sąsiadujących. Ostateczna lokalizacja ogrodzenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym po geodezyjnym wytyczeniu granic działek i sporządzeniu szkicu geodezyjnego. 

5.4. Szczegółowy zakres prac:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a)  wyznaczenie granic nieruchomości (obsługa geodezyjna): 

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę w celu precyzyjnego wyznaczenia i wytyczenia w terenie punktów granicznych działek nr 267/8 i 267/9 względem działek 261/2, 267/4, 267/7, 266/4 obręb 0055 Woszczele. Z wykonanych czynności należy sporządzić szkic geodezyjny, a punkty graniczne oznaczyć w sposób trwały w terenie.

- ostateczne uzgodnienie przebiegu ogrodzenia z Zamawiającym.
- wykonawca zobowiązany będzie zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami. Lokalizacja punktów geodezyjnych pokazana jest na mapie poglądowej  stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.  

- po zakończeniu prac Wykonawca zapewni sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę i przekaże ją Zamawiającemu. 

- przedmiot umowy obejmuje równiez sporządzenie dokumentacjii geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz 2025 r. poz. 1019, 1542 i 1792), sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii – 2 egz.

b) prace przygotowawcze:

- oczyszczenie i wyrównanie terenu w pasie projektowanej linii ogrodzenia .

- trasowanie linii nowego ogrodzenia  z uwzględnieniem odsunięciem o ok. 10 cm od granicy.

- rozbiórka wraz z utylizacją  istniejącego ogrodzenia z paneli drewnianych na słupkach metalowych długości ok. 30 m wraz z podmurówką z betonu (szerokość ok 0,17 m h ok. 0,7 m). 

c) montaż elementów ogrodzenia 
      - ogrodzenie panelowe, długość ok. 85 m, wysokość panela 153 cm + podmurówka betonowa wysokość 25 cm.  

      - furtka wejściowa, wysokość skrzydła ok. 165 cm - 2 szt. 

      - brama wjazdowa przesuwna samonośna z napędem elektrycznym o szerokości w świetle  6m, wysokość skrzydła min. 165 cm  - 1 szt. 

d) doprowadzenie zasilania i roboty brukarskie
- wykonanie linii zasilającej od rozdzielnicy w budynku do siłownika automatyki bramowej (pozostawiony zapas kabla w ziemi  YKY 3x2,5 dł. 25 m zlokalizowany bezpośrednio w gruncie przy ścianie budynku OSP wyprowadzony z rozdzielnicy zlokalizowanej na ścianie budynku). Kabel należy ułożyć w ziemi w rurze osłonowej karbowanej dwuwarstwowej na głębokości minimum 70 cm, wraz z ułożeniem czerwonej taśmy ostrzegawczej.

- roboty brukarskie ograniczone są wyłącznie do trasy przebiegu kabla zasilającego. Wykonawca dokona demontażu istniejącej kostki brukowej w pasie wykopu, a po ułożeniu instalacji zobowiązany jest do pełnego odtworzenia nawierzchni (zagęszczone podłoże, podsypka cementowo-piaskowa, ułożenie i zaklinowanie kostki piaskiem) do stanu pierwotnego.

- zakres robót budowlanych obejmuje również wykonanie instalacji przycisku sterowania ręcznego (włącznik do napędu bramy) w  budynku OSP w uzgodnionej lokalizacji z Zamawiającym (wnętrze garażu lub elewacja zewnętrzna) otwierajacego bramę przesuwną.  Połączonego za pomocą kabla z napędem elektrycznym bramy przesuwnej. Łącznie z koniecznymi pracami ziemnym w zakresie ułożenia kabla w ziemi w rurze osłonowej karbowanej dwuwarstwowej, robotami brukarskimi (rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej), wykonaniem instalacji do miejsca lokalizacji przycisku chwilowego  (należy przyjąć ułożenie instalacji w listwach instalacyjnych natynkowych, wykonanie przejścia ).  

e) prace porządkowe:
- wyrównanie gruntu, obsianie trawą i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe obliczone w oparciu o kosztorys powykonawczy zweryfikowany i zaakceptowany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas odbioru końcowego sporządzony w oparciu o:
a) obmiar robót - powykonawczy;

b) ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

5.5. Specyfikacja techniczna i materiałowa
Wszystkie wyroby budowlane i elementy systemowe użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania techniczne określone poniżej oraz posiadać aktualne krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty CE. Całość ogrodzenia, bramy, furtek oraz akcesoriów musi być wykonana w spójnej kolorystyce – kolor szary antracyt  (RAL 7016).
5.5.1. Panele ogrodzeniowe 3D i słupki
- Wysokość panela: 153 cm.
- Szerokość panela: 2500 mm.

- oczko 50x200 mm

- Grubość drutu: minimum 5,0 mm (tolerancja +/- 0,2 mm).

- Konstrukcja: Panel wyposażony w przetłoczenia usztywniające typu „V” (konstrukcja 3D).

5.5.2. Słupki ogrodzeniowe: 

- Przekrój profilu: Prostokątny, minimum 60x40x2 mm.

- Wysokość słupka: Minimum 2600 mm (zapewniająca stabilne osadzenie w gruncie i zabetonowanie).

- Wykończenie górne: Mrozoodporny kapturek (daszek) z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV.

- Akcesoria montażowe: Systemowe obejmy stalowe w kolorze brązowym, wyposażone w śruby nierdzewne i przekładki z tworzywa sztucznego chroniące powłokę paneli.

5.5.3.  Podmurówka betonowa i łączniki
- Rodzaj podmurówki: Prefabrykowana płyta podmurówkowa pod panele, wykonana z betonu wibroprasowanego.

- Wymiary płyty: wysokość 25 cm.

- System łączenia: Za pomocą dedykowanych systemowych łączników betonowych do płyt podmurówkowych o wysokości 25 cm, dopasowanych wielkością do słupków 60x40 mm.

- Beton montażowy: Osadzenie słupków w gruncie w wykopach na głębokości min. 80-100 cm, zabetonowane betonem klasy minimum C16/20.

5.5.4. Nowa furtka panelowa 3D (2 szt.) 
- Typ: Furtka systemowa rozwierana, dopasowana wizualnie i technologicznie do nowego ogrodzenia panelowego.

- Wymiary: Wysokość skrzydła dopasowana do linii ogrodzenia min. 170 cm , szerokość w świetle słupków: minimum 90 cm.
- Wyposażenie (dla każdej sztuki): Komplet dedykowanych słupków nośnych, regulowane zawiasy, zamek wpuszczany, wkładka patentowa z kompletem minimum 3 kluczy, klamka. 

5.5.5. Wymagania techniczne dla bramy wjazdowej i automatyki
- Charakterystyka ogólna: Brama wjazdowa przesuwna samonośna z napędem elektrycznym musi charakteryzować się wysoką niezawodnością, wytrzymałością na częste otwieranie oraz być w pełni dostosowana do specyfiki szybkiego i bezpiecznego wyjazdu ciężkich samochodów strażackich.

- Sposób działania: Brama przesuwna, samonośna (zawieszona nad ziemią, poruszająca się na wózkach jezdnych.  Zamawiający wyklucza stosowanie bram z dolną szyną lub rolkami jeżdżącymi bezpośrednio po gruncie bądź po szynie wbudowanej w podłoże, z uwagi na ryzyko blokowania mechanizmu przez śnieg, lód, piasek lub zanieczyszczenia w okresie zimowym.

- Wymiary w świetle wjazdu: Szerokość użytkowa wjazdu po całkowitym otwarciu bramy musi wynosić min. 6,00 m, wysokość skrzydła bramy min. 165 cm musi być zlicowana i spójna z linią nowego ogrodzenia  (całkowita wysokość ok. 1,8 m łącznie z prześwitem dolnym i wysokością podmurówki)  .
- Wolna przestrzeń nad wjazdem: Nad linią przejazdu bramy przestrzeń w górę musi być całkowicie wolna i nieograniczona ze względu na gabaryty wozów strażackich oraz sprzęt ratowniczy przewożony na ich dachach.

- Warianty wypełnienia skrzydła bramy: Całość konstrukcji musi być wykonana w kolorze szary antracyt (RAL 7016). Zamawiający dopuszcza dwa równorzędne rozwiązania techniczne wypełnienia ramy bramy: 

Wariant A (Panelowy): Wypełnienie za pomocą sztywnego panelu ogrodzeniowego 3D o grubości drutu minimum 4-5 mm, wkomponowanego stabilnie w ramę nośną bramy. 

Wariant B (Profilowy / Palisadowy): Wypełnienie pionowe wykonane z fabrycznych profili stalowych (np. o przekroju 20x20 mm lub zbliżonym), trwale zamontowanych wewnątrz ramy bramy w bezpiecznych odstępach (maksymalnie co 10-12 cm).

- Zabezpieczenie przed korozją: Całość konstrukcji stalowej bramy (rama, wypełnienie profilowe, ogon bramy) musi być fabrycznie ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową oraz pomalowana proszkowo.

5.5.6. Wymagania dla napędu elektrycznego (automatyki):
- Szybkość otwierania:min. 18 m/min. Napęd musi być szybkodziałający. Automatyka bramowa musi charakteryzować się podwyższoną szybkością działania aby zapewnić sprawny wyjazd alarmowy pojazdów bojowych. 

- Bezpieczeństwo: Zestaw automatyki musi obowiązkowo zawierać minimum 1 linię fotokomórek (czujników) w świetle wjazdu, lampę ostrzegawczą LED (kogut sygnalizujący ruch) oraz system automatycznego przeciążenia (zatrzymanie i cofnięcie bramy po napotkaniu fizycznej przeszkody).

- Sterowanie radiowe: Dostawa i zaprogramowanie minimum 6 sztuk pilotów zdalnego sterowania . Zasięg zdalnego sterowania min. 50 m. 
- Wysprzęglenie: Możliwość łatwego, ręcznego odblokowania napędu za pomocą dedykowanego klucza od wewnętrznej strony posesji (na wypadek awarii sieciowej).

- Przycisk sterowania ręcznego: przycisk chwilowy (włącznik do napędu bramy) zamontowany w garażu lub na elewacji budynku połączony przewodem ułożonym w ziemi w rurze osłonowej z napędem umożliwiającym otwarcie bramy. Ostateczna lokalizacja przycisku zostanie uzgodniona na etapie realizacji inwestycji z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu. 

- Instalację przycisku sterowania ręcznego wykonać zgodnie z wymaganiami producenta bramy,  cześć doziemna instalacji w rurze osłonowej cześc instalacji prowadzona na ścianie w korytku kablowym. W przypadku konieczności przejścia przewodem przez ścianę budynku zastosować właściwy przepust kablowy. 

- Zabezpieczenia
· Zabezpieczenia amperometryczne (przeciwzgnieceniowe): regulowana czułość napędu w przypadku napotkania na przeszkodę, po której napęd wstrzyma pracę dla otwierania bramy lub otworzy się w przypadku zamykania,
· Zabezpieczenia optyczne w postaci fotokomórek. Po przecięciu wiązki podczerwieni automat wstrzyma zamykanie bramy,
· Zabezpieczenie nadprądowe: bezpiecznik chroniący elektronikę na wypadek powstania zwarć,
· Auto-blokowanie siłownika po zatrzymaniu: brak potrzeby stosowania dodatkowych zamków na bramie w celu jej zabezpieczenia przed intruzami.
5.5.7. Specyfikacja techniczna robót instalacyjnych i brukarskich (trasa zasilania)
- Instalację przycisku sterowania ręcznego wykonać zgodnie z wymaganiami producenta bramy,  cześć doziemna instalacji w rurze osłonowej cześc instalacji prowadzona na ścianie w korytku kablowym. W przypadku konieczności przejścia przwodem przez ścianę budynku zastosować własciwy przepust kablowy. 

- Przewód zasilający (Stan istniejący): Do wykonania linii zasilającej automatykę bramową należy wykorzystać kabel ziemny typu YKY 3x2,5 mm² o długości ok. 25 m, który jest już wyprowadzony z rozdzielnicy budynku i pozostawiony jako zapas w ziemi bezpośrednio przy budynku strażnicy. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do ostrożnego odkopania pozostawionego zapasu kabla, zabezpieczenia go i ułożenia na dalszym odcinku trasy wykopu aż do silnika bramy.

- Rura osłonowa: Całość trasy kablowej w gruncie (od miejsca odkopania zapasu) oraz pod nawierzchnią z kostki brukowej musi być prowadzona w rurze osłonowej karbowanej dwuwarstwowej o średnicy zewnętrznej minimum 40 mm. Rura musi charakteryzować się wysoką sztywnością obwodową, gwarantującą ochronę kabla przed naciskiem osiowym ciężkich pojazdów bojowych OSP.

- Głębokość i oznakowanie wykopu: Rurę osłonową wraz z kablem należy ułożyć w wykopie na bezpiecznej głębokości minimum 70 cm od poziomu nawierzchni. Nad rurą, na głębokości ok. 25-30 cm nad kablem, należy bezwzględnie ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze czerwonym z trwałym nadrukiem ostrzegawczym.

- Demontaż nawierzchni brukowej: Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej musi być prowadzona wyłącznie w pasie niezbędnym do wykonania wykopu liniowego pod kabel. Kostka zdemontowana musi być zabezpieczona przez Wykonawcę do ponownego wbudowania.

- Odtworzenie konstrukcji podbudowy: Po zasypaniu wykopu ziemią i jej mechanicznym zagęszczeniu warstwami min. 30 cm mieszanka niezwiązana CNR lub C30/50 do Is=1,0 Wykonawca zobowiązany jest wykonać nową warstwę wyrównawczą z podsypki cementowo-piaskowej w stosunku objętościowym minimum 1:4 (cement : piasek) o grubości po zagęszczeniu od 3 do 5 cm.

- Ułożenie kostki: Ponowne ułożenie zdemontowanej kostki betonowej musi być wykonane z zachowaniem istniejącego wzoru . Po ułożeniu, nawierzchnię należy ustabilizować poprzez zamiecenie suchym, czystym piaskiem płukanym o uziarnieniu 0-2 mm, a następnie zagęścić mechanicznie za pomocą wibratora płytowego (zagęszczarki). Odtworzona nawierzchnia musi zachować idealny profil, równość oraz rzędne wysokościowe sąsiadującego, nienaruszonego placu manewrowego.

5.5.8. Kolor elementów systemowych: Szary antracyt  RAL7016 
5.5.9. Zabezpieczenie: Ocynk ogniowy i malowanie proszkowe .
6. Gwarancja 

· Wymagana gwarancja na przedmiot umowy 60 m-c.

7. Termin wykonania:  
· termin realizacji zamówienia do 65 dni od dnia podpisania umowy. 

· wizja z udziałem wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
8. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
1) Mapa poglądowa - obszar inwestycji - załącznik nr 1

2) Mapa poglądowa – planowana lokalizacja elementów ogrodzenia - załącznik nr 2 

3) Projekt Zagospodarowania Terenu - modernizacja energetyczna budynku OZP w Woszczelach - załącznik nr 3

4) Przedmiar robót – wskaźniki cenotwórcze – załącznik nr 4. 
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