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Załącznik nr 3 do zapytania KZP.271.2.53.2026

Opis przedmiotu zamówienia
Zakup zasobów materiałowo-sprzętowych niezbędnych do realizacji zadań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Gminy Ełk
	Lp.
	Nazwa produktu
	Ilość
	Szczegółowy opis produktu / wymagania techniczne / wizualizacja
	Uwagi

	1.
	Ubranie specjalne typu NOMEX
	10 kpl.
	Dwuczęściowe ubranie specjalne przeznaczone dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ubranie musi spełniać wymagania dla środka ochrony indywidualnej Kategorii III. Konstrukcja ubrania trzywarstwowa składająca się z:
· tkaniny zewnętrznej w kolorze piaskowym,
· membrany dwuskładnikowej zalaminowanej we włókninie składającej się z minimum 85% meta-aramidu i 15% para-aramidu,
· warstwy termoizolacyjnej przepikowanej do wewnętrznej podszewki wykonanej z minimum 50% aramidu i 50% wiskozy.
Ubranie musi posiadać odpowiednio wyprofilowane strefy zgięcia łokci i kolan ułatwiające poruszanie się podczas działań. Ubranie wyposażone w perforowane taśmy odblaskowe i fluoroscencyjne oraz dodatkowe listwy fotoluminescencyjne.
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
Oznaczenia i emblematy Straż, OSP

	2.
	Buty ochronne specjalne gumowe
	11 par
	Buty specjalne gumowe, które muszą zapewnić minimum trzeci stopień odporności termicznej (HI3), posiadać stalowe wzmocnienie noska buta (SB), wyposażone w wyjmowaną wewnętrzną wkładkę ocieplającą. Przednia część cholewki buta musi posiadać strefę ochronną z materiałów odpornych na przecięcie piłą łańcuchową o prędkości minimum 28 m/s i zabezpieczenie poziomu 3. Odporność podeszwy na przebicie (P). Odporność na wysoką temperaturę podeszwy przy kontakcie z gorącym podłożem maksymalnie do 300 oC przez co najmniej 60 sekund.
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

	3.
	Torba medyczna PSP R1
	2 szt.
	Zestaw medyczny PSP R1 o konstrukcji plecaka modułowego pierwszej generacji o wymiarach minimum 63 x 42 x 34 cm. Wszystkie wewnętrzne saszetki modułowe muszą być wykonane z nieprzemakalnego i zmywalnego materiału tak jak zewnętrzna część plecaka. Zestaw wyposażony w bryzgoszczelne zamki. Saszetki segregacyjne plecaka muszą być w różnych kolorach, przeznaczonych do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych. Na wyposażeniu plecaka musi znajdować się minimum 10 sztuk saszetek modułowych. Saszetki oraz torba na opatrunki hydrożelowe muszą posiadać przeźroczyste okienka pozwalające na kontrolowanie ich zawartości bez otwierania oraz wygodne rączki.
	Zestaw skompletowany zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z lutego 2026 roku  w odniesieniu do „Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”

	4.
	Motopompa pływająca
	3 szt.
	Motopompa pływająca o maks. wydajność 1200 dm3/min, wydajność nominalna przy ciśnieniu  2 bar minimum 450 dm3/min. Pozostałe parametry motopompy:
· maksymalny zasięg rzutu wody do 30 m,
· wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody,
· nasada tłoczona: 75,
· min. głębokość ssania: 15 mm,
· silnik: o obrotach i minimum 3600 obr./min i mocy minimum 3,2 kW,
· pojemność zbiornika minimum1,80 l,
· czas pracy na pełnym zbiorniku około 1,4 godz,
· ciężar motopompy do 29 kg,
· wymiary gabarytowe nie przekraczające 780 x 630 x 420 mm.
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

	5.
	Węże strażackie tłoczne W52
	12 szt.
	Wąż do motopompy Ø 52  o dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi  STORZ z wkładką PCV, biały.
Parametry:
· maksymalne ciśnienie robocze 1,5 MPa,
· ciśnienie rozrywające 4,5 MPa,
· wykładzina wewnętrzna PCV,
· odporność na niskie temperatury do -30oC
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

	6.
	Węże strażackie tłoczne W75
	12 szt.
	Wąż do motopompy Ø 75  o dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi  STORZ z wkładką PCV, biały.
Parametry:
· maksymalne ciśnienie robocze 1,2 MPa,
· ciśnienie rozrywające 4,5 MPa,
· wykładzina wewnętrzna PCV,
odporność na niskie temperatury do -30oC
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP



	7.
	Plandeki ochronne
	20 szt.
	Plandeka ochronna o wymiarach minimum 8m x 10m, gramatura minimum 110 g/cm2.
	Możliwość skutecznego zabezpieczenia uszkodzonych połaci dachowych i innych konstrukcji budowlanych.
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