[image: ][image: ]
														Załącznik nr 2 do KZP.271.2.58.2026
Opis przedmiotu zamówienia
Zakup zasobów materiałowo-sprzętowych niezbędnych do realizacji zadań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Gminy Ełk – postepowanie nr 2 
	Lp.
	Nazwa produktu
	Ilość
	Szczegółowy opis produktu / wymagania techniczne / wizualizacja
	Uwagi

	1.
	Ubranie specjalne typu NOMEX
	6 kpl.
	Dwuczęściowe ubranie specjalne przeznaczone dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ubranie musi spełniać wymagania dla środka ochrony indywidualnej Kategorii III. Konstrukcja ubrania trzywarstwowa składająca się z:
· tkaniny zewnętrznej w kolorze piaskowym,
· membrany dwuskładnikowej zalaminowanej we włókninie składającej się z minimum 85% meta-aramidu i 15% para-aramidu,
· warstwy termoizolacyjnej przepikowanej do wewnętrznej podszewki wykonanej z minimum 50% aramidu i 50% wiskozy.
Ubranie musi posiadać odpowiednio wyprofilowane strefy zgięcia łokci i kolan ułatwiające poruszanie się podczas działań. Ubranie wyposażone w perforowane taśmy odblaskowe i fluoroscencyjne oraz dodatkowe listwy fotoluminescencyjne.
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
Oznaczenia i emblematy Straż, OSP

	2.
	Buty ochronne specjalne gumowe
	11 par
	Buty specjalne gumowe, które muszą zapewnić minimum trzeci stopień odporności termicznej (HI3), posiadać stalowe wzmocnienie noska buta (SB), wyposażone w wyjmowaną wewnętrzną wkładkę ocieplającą. Przednia część cholewki buta musi posiadać strefę ochronną z materiałów odpornych na przecięcie piłą łańcuchową o prędkości minimum 28 m/s i zabezpieczenie poziomu 3. Odporność podeszwy na przebicie (P). Odporność na wysoką temperaturę podeszwy przy kontakcie z gorącym podłożem maksymalnie do 300 oC przez co najmniej 60 sekund.
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

	3.
	Węże strażackie tłoczne W52
	12 szt.
	Wąż do motopompy Ø 52  o dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi  STORZ z wkładką PCV, biały.
Parametry:
· maksymalne ciśnienie robocze 1,5 MPa,
· ciśnienie rozrywające 4,5 MPa,
· wykładzina wewnętrzna PCV,
· odporność na niskie temperatury do -30oC
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

	4.
	Węże strażackie tłoczne W75
	13 szt.
	Wąż do motopompy Ø 75  o dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi  STORZ z wkładką PCV, biały.
Parametry:
· maksymalne ciśnienie robocze 1,2 MPa,
· ciśnienie rozrywające 4,5 MPa,
· wykładzina wewnętrzna PCV,
odporność na niskie temperatury do -30oC
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP



	5.
	Plandeki ochronne
	10 szt.
	Plandeka ochronna o wymiarach minimum 8m x 10m, gramatura minimum 110 g/cm2.
	Możliwość skutecznego zabezpieczenia uszkodzonych połaci dachowych i innych konstrukcji budowlanych.
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