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	Załącznik nr 2 do KZP.271.2.59.2026
Opis przedmiotu zamówienia 
Zakup zasobów materiałowo-sprzętowych niezbędnych do realizacji zadań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Gminy Ełk -postępowanie nr 3
	Lp.
	Nazwa produktu
	Ilość
	Szczegółowy opis produktu / wymagania techniczne / wizualizacja
	Uwagi

	1.
	Ubranie specjalne typu NOMEX
	2 kpl.
	Dwuczęściowe ubranie specjalne przeznaczone dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ubranie musi spełniać wymagania dla środka ochrony indywidualnej Kategorii III. Konstrukcja ubrania trzywarstwowa składająca się z:
· tkaniny zewnętrznej w kolorze piaskowym,
· membrany dwuskładnikowej zalaminowanej we włókninie składającej się z minimum 85% meta-aramidu i 15% para-aramidu,
· warstwy termoizolacyjnej przepikowanej do wewnętrznej podszewki wykonanej z minimum 50% aramidu i 50% wiskozy.
Ubranie musi posiadać odpowiednio wyprofilowane strefy zgięcia łokci i kolan ułatwiające poruszanie się podczas działań. Ubranie wyposażone w perforowane taśmy odblaskowe i fluoroscencyjne oraz dodatkowe listwy fotoluminescencyjne.
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
Oznaczenia i emblematy Straż, OSP

	2.
	Torba medyczna PSP R1
	2 szt.
	Zestaw medyczny PSP R1 o konstrukcji plecaka modułowego pierwszej generacji o wymiarach minimum 63 x 42 x 34 cm. Wszystkie wewnętrzne saszetki modułowe muszą być wykonane z nieprzemakalnego i zmywalnego materiału tak jak zewnętrzna część plecaka. Zestaw wyposażony w bryzgoszczelne zamki. Saszetki segregacyjne plecaka muszą być w różnych kolorach, przeznaczonych do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych. Na wyposażeniu plecaka musi znajdować się minimum 10 sztuk saszetek modułowych. Saszetki oraz torba na opatrunki hydrożelowe muszą posiadać przeźroczyste okienka pozwalające na kontrolowanie ich zawartości bez otwierania oraz wygodne rączki.
	Zestaw skompletowany zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z lutego 2026 roku  w odniesieniu do „Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”

	3.
	Motopompa pływająca
	1 szt.
	Motopompa pływająca o maks. wydajność 1200 dm3/min, wydajność nominalna przy ciśnieniu  2 bar minimum 450 dm3/min. Pozostałe parametry motopompy:
· maksymalny zasięg rzutu wody do 30 m,
· wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody,
· nasada tłoczona: 75,
· min. głębokość ssania: 15 mm,
· silnik: o obrotach i minimum 3600 obr./min i mocy minimum 3,2 kW,
· pojemność zbiornika minimum1,80 l,
· czas pracy na pełnym zbiorniku około 1,4 godz,
· ciężar motopompy do 29 kg,
· wymiary gabarytowe nie przekraczające 780 x 630 x 420 mm.
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

	4.
	Węże strażackie tłoczne W52
	1 szt.
	Wąż do motopompy Ø 52  o dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi  STORZ z wkładką PCV, biały.
Parametry:
· maksymalne ciśnienie robocze 1,5 MPa,
· ciśnienie rozrywające 4,5 MPa,
· wykładzina wewnętrzna PCV,
· odporność na niskie temperatury do -30oC
	Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
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