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Załącznik Nr 3 do postępowania KZP.271.2.40.2026
Dostawa fabrycznie nowego zestawu do internetowej komunikacji satelitarnej rodzaju Mini (bez abonamentu) na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego zestawu do internetowej komunikacji satelitarnej rodzaju Mini. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego zestawu zawierającego antenę, router (jeśli przewidziane przez producenta), przewody, zasilacz oraz akcesoria montażowe. Urządzenie musi pochodzić z oficjalnej fabryki producenta oraz być zgodne z aktualną specyfikacją techniczną producenta. Ponadto dostawca zestawu do komunikacji satelitarnej rodzaju Mini musi być wpisany na listę akredytowanych sprzedawców danego producenta.
II. Wymagania ogólne
1. Urządzenie ma być:
· fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane ani nieprzerabiane,
· w oryginalnym opakowaniu producenta,
· zgodne z oficjalną specyfikacją producenta obowiązującą w 2026 r.,
· objęte pełną gwarancją producenta na okres minimum 24 miesięcy.
2. Wykonawca zapewnia:
· dostawę do siedziby Zamawiającego,
· rozładunek, wniesienie i weryfikację kompletności,
· wsparcie przy aktywacji zestawów i przypisaniu do konta Zamawiającego.
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna – zestawu internetowej łączności satelitarnej rodzaju Mini 
3.1. Antena typu Mini:
· kompaktowy, mobilny zestaw antenowy z wbudowanym routerem,
· konstrukcja zintegrowana, lekka, mobilna,
· odporność środowiskowa IP54 lub wyższa.
3.2. Parametry wydajności: 
· prędkość pobierania: ok. 100–220 Mb/s,
· prędkość wysyłania: 8–25 Mb/s,
· opóźnienia typowe: 25–40 ms. 
3.3. Zasilanie:
· USB-C Power Delivery,
· możliwość zasilania z powerbanków o odpowiedniej mocy,
· energooszczędna praca mobilna.
3.4. Wyposażenie:
· antena typu Mini,
· przewody: USB‑C PD, ewentualny przewód sygnałowy,
· dedykowane akcesoria montażowe,
· oryginalny zestaw do zasilenia anteny z zapalniczki samochodowej w zestawie z 5 metrowym kablem USB-C,
· walizka do transportu zestawu anteny odporna na wstrząsy dedykowana do anteny typu Mini,
· uchwyt do relingu samochodowego (albo przyssawka do szyberdachu),
· oryginalny kabel RJ-45 do anteny typu Mini o długości 15 metrów,
· powerbank o pojemności minimum 40 000mAh umożliwiający zasilenie anteny Mini na minimum 2 godziny, posiadający port 100W Power Delivery oraz funkcje latarki.
· dokumentacja techniczna. 
III. Wymagania dotyczące dostawy
1. Miejsce dostawy:
zestawu internetowej łączności satelitarnej rodzaju Mini
Urząd Gminy Ełk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie
2. Wykonawca odpowiada za: 
· transport,
· ubezpieczenie na czas transportu,
· rozładunek i dostarczenie do wskazanego miejsca,
· zapewnienie integralności i nienaruszalności oryginalnych opakowań,
IV. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu
1. Gwarancja – minimum 24 miesięcy od dnia odbioru. Preferowany okres dłuższy.
2. Czas reakcji serwisowej: nie dłuższy niż 21 dni roboczych na naprawę lub wymianę.
3. Gwarancja obejmuje:
· antenę,
· router,
· zasilacz,
· przewody, 
· elementy montażowe,
· wszelkie usterki fabryczne i funkcjonalne.
V. Warunki jakościowe i zgodność z oficjalną usługą
1. Sprzęt musi być urządzeniem oryginalnym.
2. Sprzęt musi być:
· kompatybilny z bieżącą usługą satelitarną: prędkość pobierania: ok. 100–220 Mb/s, prędkość wysyłania: 8–25 Mb/s, opóźnienia typowe: 25–40 ms. 
· nieprzypisany do innych kont użytkowników,
· gotowy do aktywacji po dostawie,
· wyposażony w aktualne firmware.
VI. Wymagania końcowe
1. Wykonawca dostarcza urządzenir przygotowane do natychmiastowej aktywacji.
2. Wraz z dostawą należy przekazać:
· niezbędne kody lub dane do przypisania sprzętu do konta Zamawiającego,
· pełną dokumentację użytkową.
3. Wykonawca odpowiada za kompletność oraz zgodność dostawy z przedmiotem zamówienia.
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