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Załącznik Nr 3 do postępowania KZP.271.2.44.2026
Dostawa 5 fabrycznie nowych zestawów do internetowej komunikacji satelitarnej rodzaju Mini (bez abonamentu) na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych, oryginalnych zestawów do internetowej komunikacji satelitarnej rodzaju Mini. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnych zestawów zawierających antenę, router (jeśli przewidziane przez producenta), przewody, zasilacze oraz akcesoria montażowe. Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnej fabryki producenta oraz być zgodne z aktualną specyfikacją techniczną producenta. Ponadto dostawca zestawów do komunikacji satelitarnej rodzaju Mini musi być wpisany na listę akredytowanych sprzedawców danego producenta.
II. Wymagania ogólne
1. Urządzenie ma być:
· fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane ani nieprzerabiane,
· w oryginalnym opakowaniu producenta,
· zgodne z oficjalną specyfikacją producenta obowiązującą w 2026 r.,
· objęte pełną gwarancją producenta na okres minimum 24 miesięcy.
2. Wykonawca zapewnia:
· dostawę do siedziby Zamawiającego,
· rozładunek, wniesienie i weryfikację kompletności,
· wsparcie przy aktywacji zestawów i przypisaniu do konta Zamawiającego.
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna – zestawu internetowej łączności satelitarnej rodzaju Mini 
3.1. Antena typu Mini:
· kompaktowy, mobilny zestaw antenowy z wbudowanym routerem,
· konstrukcja zintegrowana, lekka, mobilna,
· odporność środowiskowa IP54 lub wyższa.
3.2. Parametry wydajności: 
· prędkość pobierania: ok. 100–220 Mb/s,
· prędkość wysyłania: 8–25 Mb/s,
· opóźnienia typowe: 25–40 ms. 
3.3. Zasilanie:
· USB-C Power Delivery,
· możliwość zasilania z powerbanków o odpowiedniej mocy,
· energooszczędna praca mobilna.
3.4. Wyposażenie:
· antena typu Mini,
· przewody: USB‑C PD, ewentualny przewód sygnałowy,
· dedykowane akcesoria montażowe,
· oryginalny zestaw do zasilenia anteny z zapalniczki samochodowej w zestawie z 5 metrowym kablem USB-C,
· walizka do transportu zestawu anteny odporna na wstrząsy dedykowana do anteny typu Mini,
· uchwyt do relingu samochodowego (albo przyssawka do szyberdachu),
· oryginalny kabel RJ-45 do anteny typu Mini o długości 15 metrów,
· powerbank o pojemności minimum 40 000mAh umożliwiający zasilenie anteny Mini na minimum 2 godziny, posiadający port 100W Power Delivery oraz funkcje latarki.
· dokumentacja techniczna. 
III. Wymagania dotyczące dostawy
1. Miejsce dostawy:
5 zestawów internetowej łączności satelitarnej rodzaju Mini
Urząd Gminy Ełk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie
2. Wykonawca odpowiada za: 
· transport,
· ubezpieczenie na czas transportu,
· rozładunek i dostarczenie do wskazanego miejsca,
· zapewnienie integralności i nienaruszalności oryginalnych opakowań,
IV. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu
1. Gwarancja – minimum 24 miesięcy od dnia odbioru. Preferowany okres dłuższy.
2. Czas reakcji serwisowej: nie dłuższy niż 21 dni roboczych na naprawę lub wymianę.
3. Gwarancja obejmuje:
· antenę,
· router,
· zasilacz,
· przewody, 
· elementy montażowe,
· wszelkie usterki fabryczne i funkcjonalne.
V. Warunki jakościowe i zgodność z oficjalną usługą
1. Sprzęt musi być urządzeniem oryginalnym.
2. Sprzęt musi być:
· kompatybilny z bieżącą usługą satelitarną: prędkość pobierania: ok. 100–220 Mb/s, prędkość wysyłania: 8–25 Mb/s, opóźnienia typowe: 25–40 ms. 
· nieprzypisany do innych kont użytkowników,
· gotowy do aktywacji po dostawie,
· wyposażony w aktualne firmware.
VI. Wymagania końcowe
1. Wykonawca dostarcza urządzenir przygotowane do natychmiastowej aktywacji.
2. Wraz z dostawą należy przekazać:
· niezbędne kody lub dane do przypisania sprzętu do konta Zamawiającego,
· pełną dokumentację użytkową.
3. Wykonawca odpowiada za kompletność oraz zgodność dostawy z przedmiotem zamówienia.






























Przygotował: Tomasz Makowski
image1.png




