Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa Zamówienia:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Remont mostów drewnianych w ciągu drogi gminnej ul. 1 Maja w m. Straduny” oraz pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 

2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71220000-6 Nadzór projektowania architektonicznego

3. Opis Przedmiotu zamówienia

3.1. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest likwidacja zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego dwóch obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej nr 177043N (ul. 1 Maja)                               w miejscowości Straduny: obiektu nr JNI 35014224 w km 0+101 oraz obiektu nr JNI 35014223              w km 0+063. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz skuteczne zabezpieczenie obiektów przed dalszą degradacją techniczną.
3.2.           Przewidywany zakres remontu:

Wykonawca ustali ostateczny zakres robót budowlanych (prac remontowych) na podstawie szczegółowego przeglądu obiektów mostowych, inwentaryzację uszkodzeń oraz wytyczne z załączonych ekspertyz.               
Zakres prac remontowych powinien uwzględniać zalecenia z ekspertyz i obejmować w szczególności:

· wymianę istniejącego drewnianego pomostu;
· wymianę istniejącej balustrady na normową balustradę, bądź barieroporęcz;
· naprawy powierzchniowe (uzupełnienie spoin) kamiennych przyczółków i skrzydeł;
· oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów;
· remont dojazdów do obiektów;
Uwaga: Ostateczny zakres robót budowlanych zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie akceptacji opracowania przedwstępnego - koncepcji projektowej sporządzonej zgodnie z OPZ.               W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu konieczności rozszerzenia zakresu robót budowlanych o elementy niewymienione w ekspertyzach, a niezbędne do uzyskania bezpiecznych parametrów obiektu, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić je w koncepcji. Wykonawca winien przeprowadzić (zalecane) wizję lokalną terenu przed złożeniem oferty. Wszystkie założenia projektowe dotyczące opracowywanej dokumentacji należy uzgodnić                        z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację.
3.3. Charakterystyka istniejącego terenu inwestycji.
Zakres robót dotyczy obiektów mostowych nr JNI 35014224 oraz JNI 35014223 zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej nr 177043N ul. 1-go Maja w km 0+101 oraz km 0+063 nad rzeką  Ełk w miejscowości Straduny. Lokalizacja obiektów mapa poglądowa (załącznik nr 4). Obiekt mostowy JNI 35014224 zlokalizowany przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego                 Nr rejestru A-4477, data wpisu 9/26/2007, decyzja IZAR(JD)-4100/5-57/07, obiekt „BRYŁA I ELEWACJE (TAKŻE RAMPA ZNAJDUJĄCA SIĘ OD STRONY ELEW.FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ) BUDYNKU D. MŁYNA, NASTĘPNIE MAGAZYNU ZBO”. Obiekty mostowe zlokalizowane są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego zgodnie                           z uchwałą NR XVIII/308/25 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia                      28 października 2025 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz. Urz. Z 2025 r. poz. 4087). Obiekty mostowe częściowo zlokalizowane na działkach Skarbu Państwa pod zarządem PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku. Pozostałe informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego terenu i uwarunkowań realizacyjnych Wykonawca uzyska w ramach przygotowania oferty i wykonania Umowy.
3.4. Zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Remont mostów drewnianych w ciągu drogi gminnej ul. 1 Maja w m. Straduny” oraz pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

Dokumentację projektowo-kosztową należy opracować z podziałem na części jako odrębne opracowania dla każdego obiektu mostowego:

1) część 1: obiekt mostowy  JNI 35014223 
2) część 2: obiekt mostowy  JNI 35014224
Dokumentacja powinna być kompletna tak, aby umożliwić Zamawiającemu uzyskanie na jej podstawie zgody właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524 poźn. zm) dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w dokumentacji projektowo-kosztowej dla każdej części odrębnie. 

Dokumentacja powinna być kompletna tak, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego zgodnie z dyspozycją art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do przygotowania kompletnego wniosku w celu uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez Gminę Ełk w obrębie działek Skarbu Państwa będących w zarządzie PGW Wody Polskie. Wykonawca przygotuje wniosek wraz z wymaganymi załącznikami o zawarcie umowy użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 1535 z poźn. zm) oraz pismem z dnia 16.04.2026 r., znak B.RUM.070.64.2026.BZ. (załącznik nr 3). Zamawiający udostępni do wglądu dla Wykonawcy oświadczenie                      z dnia 15.05.2026 r. o wykonaniu obiektów mostowych przed dniem 1 styczna 1975 roku                (tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne) – załącznik nr 11. 
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obiektu mostowego JNI 35014224 z budynkiem młynu wpisanym do rejestru zabytków, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaleceń konserwatorskich oraz ostatecznej decyzji – pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku                  (jeżeli będzie ona wymagana).

W ramach prac projektowych wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji                 z jednostką Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku Sp. z o.o, 19-300 Ełk ul. 11 Listopada 51A                 w związku z lokalizacją istniejącej węgornią zlokalizowanej w obrębie obiektu mostowego nr JNI 35014223. 
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, umów, zgód, opinii, warunków, analiz, porozumień i pomiarów umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej przyjmującej to zgłoszenie w zależności od zakresu robot budowlanych odrębnie dla każdego obiektu mostowego. 
4. Zakres rzeczowy zamówienia :
4.1. Dokumentację projektowo-kosztową należy opracować odrębnie dla każdego obiektu mostowego z podziałem na części:
a) część 1: obiekt mostowy  JNI 35014223; 
b) część 2: obiekt mostowy  JNI 35014224;

4.2. Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji, która składać będzie się z: 
1) opracowania przedwstępnego - koncepcji projektowej składające się z:
a) szczegółowego przegląd obiektów mostowych z wykonaniem inwentaryzacji wszystkich uszkodzeń oraz oceny stanu technicznego elementów mostu łącznie z niezbędnymi odcinkami dojazdowymi do obiektów wraz z dokumentacją fotograficzną uszkodzeń. 
b)  koncepcji planowanych prac remontowych składającej się z części opisowej i rysunkowej:
 w tym część opisowa powinna zawierać:
· zakres robót budowlanych wraz z specyfikacją materiałową,  

w tym część rysunkowa powinna zawierać:
· plan sytuacyjny sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej przedstawiający stan istniejący i zakres planowanych robót budowlanych,
· przekroje obiektów mostowych wraz z zaznaczeniem zakresu planowanych robót budowlanych, 
2) projekt budowlany 
szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
3)  projekt techniczny 
szczegółowy zakres i formę projekt technicznego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4) projekt wykonawczy 
projekt wykonawczy sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Projekt wykonawczy powinien zawierać opis techniczny oraz rysunki: widok z góry, przekroje poprzeczne i przekrój podłużny oraz niezbędne rysunki techniczne uszczegóławiające technologię wykonania robót. Z projektu wykonawczego remontu mostu musi jednoznacznie wynikać zakres, rodzaj i sposób wykonania zaplanowanych robót niezbędnych do przywrócenia właściwości użytkowych i odpowiedniego stanu technicznego obiektu. Projekt wykonawczy powinien zawierać obliczenia nośności obiektów mostowych po wykonaniu robót budowlanych zgodnie z założeniami projektu. Oddzielne opracowania z uwagi na brak możliwości tożsamości projektów wykonawczych i technicznych. 
5) przedmiar robót  
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
6) kosztorys inwestorski
kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółowa i uproszczoną. 
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
STWiOR sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

8) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

9) mapa do celów projektowych  
10) operat powierzchniowy dla obiektu mostowego sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej w oparciu o inwentaryzację wykonaną przez uprawnionego geodetę z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do użytkowania zgodnie z wymaganiami PGW Wody Polskie                 w obrębie działek stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie PGW Wody Polskie.
11) wniosek o zawarcie umowy użytkowania nieruchomości z Wodami Polskimi wraz z wymaganymi załącznikami odrębnie dla każdego obiektu mostowego zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 1535 z poźn. zm) oraz pismem z dnia 16.04.2026 r., znak B.RUM.070.64.2026.BZ. (załącznik nr 3).
Wykonawca jest zobowiązany wykonać i uzyskać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego na jej podstawie zgody właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524 poźn. zm) dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w dokumentacji projektowo-kosztowej dla każdej części odrębnie. 
4.3. Dokumentacja powinna być kompletna tak, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego zgodnie z dyspozycją art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Do dokumentacji należy dołączyć kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a zapis cyfrowy jest zgodny z wersją papierową. Zabrania się Wykonawcy stosowania w dokumentacji nazw własnych, wskazania marki lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie materiały i urządzenia należy opisać poprzez wskazanie minimalnych wymagań, co do ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych, bądź użytkowych jakie winny one spełniać.
5. Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej 
Dokumentację projektowo-kosztową należy opracować w sposób odrebny dla każdego obiektu mostowego.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji w formie papierowej, według wymagań wymienionych poniżej:

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była zapakowana w teczki (wytrzymałe, zaopatrzone w uchwyty i odpowiednio zamknięte). Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej: 
1) opracowanie przedwstępne – 2 egz. 
2) projekt budowlany - 5 egz. 
3) projekt techniczny - 3 egz.
4) projekt wykonawczy – 3 egz. 
5) przedmiar robót – 1 egz.
6) kosztorys inwestorski- 1 egz. 

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. 
8) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– 3 egz.
9) wniosek o zawarcie umowy użytkowania nieruchomości z Wodami Polskimi wraz z wymaganymi załącznikami - 2 egz. 
10) mapa do celów projektowych - 1 egz.  
11) operat powierzchniowy dla obiektu mostowego  - 2 egz.
12) inne opracowania w ilościach wskazanych przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji w formie elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej:

1) forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych niezbędnych do realizacji robót budowlanych,

2) w wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację tożsamą z wersją papierową (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i  obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.),

3) dokumentacja elektroniczna powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę w dwóch formatach elektronicznych:

· w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania,

· w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach elektronicznych,

4) ewentualne wady dokumentacji elektronicznej są równoważne wadom konwencjonalnej dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczęciami Wykonawcy; Zamawiający będzie żądał usunięcia wad dokumentacji elektronicznej z takimi samym konsekwencjami, jakie odnoszą się do wad w dokumentacji papierowej.

5) dokumentacja w wersji elektronicznej na  1 przenośnym nośniku pamięci - pendrive :
· pliki tekstowe w formacie *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf, 
· pliki rysunkowe w formacie zgodnym z CAD  (*.dwg/dxf ) oraz w formacie *.pdf i, pliki *.dwg zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i przypisanych im plików *.ctb.; należy dołączyć niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx.; 

· kosztorys inwestorski w formacie PDF oraz umożliwiającym edycję  *ath, 

Dokumentacja projektowa (materiały przetargowe), która będzie udostępniona przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych inwestycji zostanie zanimizowana przez Projektanta. 
6) użyty format plików powinien umożliwiać wydruk rysunków w skali.
Uwaga: 
Podane ilości dotyczą dokumentacji, która zostanie przekazana Inwestorowi i nie uwzględniają egzemplarzy, które pozostają w instytucjach uzgadniających czy też wydających decyzje. 

6. Zakres obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

2) realizacji zamówienia w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

3) przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do: − uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielami Zamawiającego, − zapoznania się ze stanem faktycznym zagospodarowania terenu i obiektów mostowych w zakresie odpowiadającym planowanym pracom projektowym.

4) Uzgodnienie dokumentacji z zarządcą drogi.

5) Uzgodnienie dokumentacji z Nadzorem Wodnym w Ełku i Zarządem Zlewni w Augustowie.

6) realizacja  zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

7) uczestnictwo w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

8) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych . 

9) przeprowadzenie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

10) Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, na etapie koncepcji, projektu oraz dla całości opracowania.

11) Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przeanalizować istniejące w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów.

12) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

13) Na cenę ofertową składa się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, decyzjami i dokumentacjami branżowymi. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii, decyzji i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej jeśli zajdzie taka potrzeba.    

15) Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia zobowiązany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego stosownej zgody wodnoprawnej (pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego) zgodnie z ustawą Prawo wodne, jeżeli będzie ona wymagana.
16) Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak, aby uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone  zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki    i współczesnej wiedzy.
17) Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań. 

18) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy architektoniczno -budowlane w trakcie uzyskiwania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych przez Zamawiającego.

19) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę obiektu.

20) W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 2 - krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego.

21) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli będzie ona wymagana,
22) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnego uzgodnienia dokumentacji z jednostką  Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku Sp. z o.o, 19-300 El .ul. 11 Listopada 51A zarządcą urządzeń do połowu ryb (węgorni) zlokalizowanej  w obrębie obiektu mostowego. 
23) Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obiektu mostowego JNI 35014224 z budynkiem młynu wpisanym do rejestru zabytków, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaleceń konserwatorskich oraz ostatecznej decyzji – pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku  (jeżeli będzie ona wymagana).

24) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, również tych przepisów, które zaczną obowiązywać w czasie realizacji umowy. 
25) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, innych pozwoleń, operatów, zgłoszeń, ew. opracowań geologicznych i geotechnicznych (jeśli będą konieczne do ustalenia zakresu napraw elementów obiektu mostowego), mapy do celów projektowych oraz w razie potrzeby wykonanie innych opracowań niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
26) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
27) W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane oraz zapisami § 7 umowy.
7. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.
1) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane  oraz Prawo zamówień publicznych, warunków technicznych,  Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z poźn. zm).   

b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U 2021 poz. 2454 z poźn. zm.)

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót Budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2485 z poźn. zm),

d) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463 z poźn. zm.),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126 z poźn. zm.)
f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 1535 z poźn. zm).,
g) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
h) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251);
i) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
j) rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 
k) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
l) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
m) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
n) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
o) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
p) ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
q) innych przepisach prawa polskiego mających zastosowanie przy opracowywaniu niniejszego projektu, Polskich Normach, wytycznych, instrukcjach i poradnikach branżowych.
2)  Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
3) Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania dokumentacji technicznej/projektowej do przepisów obowiązujących na dzień przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego

Załączniki:

1.  Ekspertyza techniczna obiektu mostowego (JNI 35014223) nad rzeką Ełk w miejscowości Straduny,

2. Ekspertyza techniczna obiektu mostowego (JNI35014224) nad rzeką Ełk w miejscowości Straduny”,

3. Pismo znak B.RUM.070.64.2026.BZ.  Z dnia 16.04.2026 r. 

4.  Mapa poglądowa lokalizacja obiektów mostowych 

5. Karta obiektu mostowego JNI 35014223

6. Książka obiektu mostowego JNI 35014223

7. Karta obiektu mostowego JNI 35014224

8. Książka obiektu mostowego JNI 35014224
9. Oświadczenie z dnia 15.05.2026 r. -kopia. 
Sporządził: Tomasz Brózio
      
Sprawdził: Sebastian Pyzalski
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